Examen provincial - Ben Slimane 2016 - Corrección
Traducción al castellano
I. Números y cálculo
1. Ordenación correcta: 14,33 < 14,8 < 134/9 < 180/11 < 16,75.
2. 9004 - (856 + 24,6) = 9004 - 880,6 = 8123,4.
3. (1/4 + 2/3) : (1/2 - 1/5) = 11/12 : 3/10 = 55/18.
4. 316 x 8,64 = 2730,24.
5. 269,5 : 27,5 = 9,8.
6. Cantidad de pintura necesaria: 45 x 5 : 15 = 15 L. Número de latas: 15 : 5 = 3 latas.
II. Geometría
7. Ángulo AOB de 120° correctamente trazado; se admite pequeño margen de error.
8. Paralelogramo EFGH correctamente construido respetando EF = 5 cm, FG = 3 cm y 40°.
9. Figura simétrica correctamente construida con respecto a (D).
10. Si el área del disco es 153,86 cm², r² = 153,86 : 3,14 = 49, luego r = 7 cm. Diámetro = 14 cm. Perímetro = 2 x 3,14 x 7 = 43,96 cm.
III. Medida
11. 0,25 m 32,7 dm = 0,352 dam; 1 t 25,36 kg = 10,2536 q; 8 ha 15 ca = 80015 m²; 75 dal 3,25 m³ 17,05 dm³ = 40170,5 dl.
12. Volumen total del depósito: 12 x 8 x 2 = 192 m³. Volumen de agua actual: 12 x 8 x 1,2 = 115,2 m³. Cantidad que falta: 76,8 m³ = 76800 L.




